Tarnów, dn. 27.10.2023 r.

Znak sprawy: OT-DAO.211.2.2023

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Sprawa: Dostawa urządzeń i montaż instalacji klimatyzacji w Sali konferencyjnej w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie”.

Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie numeru sprawy, który należy podać w załączniku nr 6.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączniku nr 6 nie jest konieczne wpisywanie nr sprawy.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszcza się prowadzenie instalacji w korytkach?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji w korytkach.

Pytanie nr 3:

W opisie technicznym brak jest informacji odnośnie instalacji odprowadzenia skroplin. Proszę o informację w tym zakresie. Gdzie należy je odprowadzić oraz grawitacyjnie czy za pomocą pompek skroplin?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W udostępnionej dokumentacji (patrz projekt budowlany np. rysunek nr KL-01) wskazano sposób i trasę wykonania/odprowadzenia skroplin. Skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie na poziomie piwnicy do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej (na miejscu/w okolicy przecinania się osi F i 9)

Pytanie nr 4:

Z czego wykonany jest grunt, na którym należy zamontować płyty chodnikowe?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Grunt, na których należy zamontować płyty chodnikowe to 20cm warstwa klińca drogowego utwardzonego na zagęszczonym gruncie (ziemi).

Pytanie nr 5:

Z czego wykonane są ściany i sufit w sali konferencyjnej oraz w innych miejscach, gdzie prowadzona będzie instalacja?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Ściany w budynku wykonane są jako murowane z cegły na zaprawie cementowo wapiennej, sufity/stropy: w nawie bocznej tj. w pomieszczeniach biurowych (m.in. w sali konferencyjnej) wykonane są jako drewniane (legary deski, trzcina tynk) natomiast w nawie środkowej tj. w korytarzu wykonane są jako żelbetowe. UWAGA: w miejscu (na trasie) gdzie przewidziano poprowadzenie instalacji (rurarz/przewody) możliwe jest napotkanie na żelbetowe belki/podciągi lub/oraz słupy. Ponadto należy przewidzieć prace odtworzeniowe m.in. na ścianach w sali konferencyjnej, gdzie istnieją liczne elementy sztukatorskie. Po zamurowaniu bruzd/przebić powierzchnie w korytarzach należy pomalować (scalić kolorystycznie – z istniejącymi kolorami w budynku). Zamawiający zwraca uwagę, że udostępnione przedmiary są tylko materiałem pomocniczym, że umowa będzie ryczałtowa a wartość umowna powinna uwzględniać wszystkie niezbędne prace wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6:

Czy w korytarzu jest sufit podwieszany? Kasetonowy czy G-k?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W korytarzu sufit/strop wykonany jest jako żelbetowy otynkowany tynkiem wapiennym.

Pytanie nr 7:

Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów okresowych? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

W cenie oferty nie należy ujmować kosztów przeglądów okresowych.

Zamawiający